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二氧化碳激光治疗机性能参数表

	序号
	项目名称
	性能参数

	1
	产品名称
	二氧化碳激光治疗机

	
2
	
适用范围
	在医疗机构中用于对人体组织的汽化、碳化、凝固和照射，以到达治 疗目的。

	3
	激光波长
	10.6μm±0.1μm

	4
	光斑直径
	0.5mm±20%

	5
	刀头焦距
	f=100mm

	6
	功率
	功率从0-30W可调

	7
	输出控制
	脚踏开关

	8
	导光系统
	6关节导光臂，配多种照射治疗头

	9
	引导光束
	红色半导体激光：波长650nm±5nm;可见激光，功率≤3mW

	10
	激光器
	封离式玻璃管激光器

	11
	冷却方式
	内置封闭水冷循环系统

	12
	排烟系统
	内置吹烟方式

	13
	供电电源
	AC 220V/50Hz

	14
	熔断器规格
	5A

	15
	输入功率
	≤500 VA

	16
	工作条件
	室温5～40℃;相对湿度<80%;大气压70Kpa-106 Kpa

	
	主机平台

	17
	操作界面
	高档轻触型数码管显示

	18
	特有功能
	故障提示功能、安全联锁、断水保护功能、安全可靠

	 19
	软件系统
	独立研发的软件专利



